|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal – Aangrijpingspunt**  + Voor verticale aandrijvingsrichtig  + Voor machinale plaatsing van afdekkingen uit gewapend beton  + Voor machinale plaatsing van distributiekanalen zonder lijsten  [ ] \_\_\_\_\_ stuk aangrijpingspunt RD12 voor ND 200 - 500  [ ] \_\_\_\_\_ stuk aangrijpingspunt RD14 voor ND 700 - 1000  leveren.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal – Zijplaat**  + Als zijdelingse begrenzing van afdekkingen uit gewapend beton bij BIRCOcanal zonder lijsten  + Thermisch verzinkt  + 1- of 2-zijdig gemonteerd  + Lengte 1000 mm  + Hoogte 220/260 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zijplaat ND 200 – 700 / NW 1000, 1- /2-zijdig materiaaldikte 5 mm  leveren.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal – Elastomer-rubberband**  + Flexibele tussenlagen  + Tussen distributiekanaal en afdekking uit gewapend beton voor BIRCOcanal zonder lijsten 50/6 mm (per meter)  + Zelfklevend  [ ] \_\_\_\_\_ m rubberband, 50/6 mm  leveren.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |