|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - materiaaldikte 4 mm**  + Voor gootelement ND 100  + Lengte 500 mm / 1000 mm  + Breedte 160 mm  + Totale hoogte 144/204 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 symmetrisch,   halshoogte 140/200 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 asymmetrisch,   halshoogte 104/165 mm, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - Spoelbakopzetstuk  2-delig, materiaaldikte 4 mm**  + Voor gootelementen/zandvanger  + Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening  + Lengte 500 mm  + Breedte 160 mm  + voor totale hoogte 144/204 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet,   classificatie E 600, hoogte 144 / 204 mm  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet,   classificatie E600, hoogte 144 / 204 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - materiaaldikte 1,5 mm**  + Voor gootelement ND 100  + Lengte 500 mm / 1000 mm  + Breedte 160 mm  + Totale hoogte 121,5/201,5 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 symmetrisch,   halshoogte 120/ 200 mm, classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 asymmetrisch,   halshoogte 102/ 165 mm, classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - Spoelbakopzetstuk  2-delig, materiaaldikte 1,5 mm**  + Voor gootelementen/zandvanger  + Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening  + Lengte 500 mm  + Breedte 160 mm  + voor totale hoogte 121,5/201,5 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, classificatie  C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Gootelement voor spleetopzetstukken/spoelbakopzetstukken zonder binnenhelling**  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 165 mm)/1000 mm  + Breedte 160 mm  + Bouwhoogte 165/190/215 mm  + door Spleetoptzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonrand  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOspleetopzetstuk ND 100 goot nr. 0/0, 5/0,10/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Zandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + PP-stankafsluiter  + PP-slibemmer  + Ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100  + Lengte 500 mm  + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 185 mm  + door Spleetopzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonrand  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Eindschijf**  + verzinkt  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor nr. 0/0-4 / 5/0-8 / 9-12  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Hefgereedschap voor inspectieopening**  [ ] \_\_\_\_\_ stuk hefgereedschap  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Afkorten van gootelement en spleetopzetstuk** en verzinken van spleetopzetstuk.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |