|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - materiaaldikte  4 mm**  + Voor gootelement  + Lengte 500 mm / 1000 mm  + Breedte 210 mm  + Totale hoogte 174/204 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS symmetrisch,   halshoogte 170/200 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS asymmetrisch,   halshoogte 134/165 mm, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - Spoelbakopzetstuk  2-delig, materiaaldikte 4 mm**  + Voor gootelementen/zandvanger  + Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening  + Lengte 500 mm  + Breedte 210 mm  + voor totale hoogte 174/204 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet, totale hoogte   174/204 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, totale hoogte   174/204 mm, classificatie E600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - materiaaldikte  1,5 mm**  + Voor gootelement  + Lengte 500 mm / 1000 mm,  + Breedte 212 mm  + Totale hoogte 151,5/201,5 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS symmetrisch, halshoogte 150/200 mm,   classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS asymmetrisch, halshoogte 126/180 mm,   classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - Spoelbakopzetstuk  2-delig, materiaaldikte 1,5 mm**  + Voor gootelementen/zandvanger  + Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening  + Lengte 500 mm  + Breedte 212 mm  + Voor totale hoogte 151,5/201,5 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet, totale hoogte   151,5/201,5 mm, classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, totale hoogte   151,5/201,5 mm, classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Gootelement zonder binnenhelling**  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 205 mm)/1000 mm  + Breedte boven 212 mm, Breedte bij bodem 244 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 205/230/255/300 mm  + Door Spleetoptzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonrand  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS goot nr. 0/0, 5/0,   10/0, 20/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Zandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + PP-stankafsluiter  + PP-slibemmer  + Ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 150  + Lengte boven 500 mm, lengte bij bodem 510 mm  + Breedte boven 212 mm, breedte bij bodem 260 mm  + Door Sleufopzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonrand  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 685 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Eindschijf**  + verzinkt  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor nr. 0/0-4 / 5/0-8 / 9-10 / 20/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Hefgereedschap voor inspectieopening**  [ ] \_\_\_\_\_ stuk hefgereedschap  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Afkorten van gootnelement en spleetopzetstuk** en verzinken van spleetopzetstuk.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |