|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - materiaaldikte 4 mm**+ Voor gootelement + Lengte 500 mm / 1000 mm+ Breedte 210 mm+ Totale hoogte 174/204 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS symmetrisch,  halshoogte 170/200 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS asymmetrisch,  halshoogte 134/165 mm, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - Spoelbakopzetstuk 2-delig, materiaaldikte 4 mm**+ Voor gootelementen/zandvanger+ Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening + Lengte 500 mm + Breedte 210 mm+ voor totale hoogte 174/204 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet, totale hoogte  174/204 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, totale hoogte  174/204 mm, classificatie E600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - materiaaldikte 1,5 mm**+ Voor gootelement+ Lengte 500 mm / 1000 mm, + Breedte 212 mm+ Totale hoogte 151,5/201,5 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS symmetrisch, halshoogte 150/200 mm,  classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS asymmetrisch, halshoogte 126/180 mm,  classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS - Spoelbakopzetstuk 2-delig, materiaaldikte 1,5 mm**+ Voor gootelementen/zandvanger+ Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening + Lengte 500 mm + Breedte 212 mm+ Voor totale hoogte 151,5/201,5 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet, totale hoogte  151,5/201,5 mm, classificatie C 250 [ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, totale hoogte  151,5/201,5 mm, classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Gootelement zonder binnenhelling**+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 205 mm)/1000 mm+ Breedte boven 212 mm, Breedte bij bodem 244 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 205/230/255/300 mm+ Door Spleetoptzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonranduit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOspleetopzetstuk ND 150 AS goot nr. 0/0, 5/0,  10/0, 20/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Zandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting+ PP-stankafsluiter+ PP-slibemmer+ Ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 150+ Lengte boven 500 mm, lengte bij bodem 510 mm+ Breedte boven 212 mm, breedte bij bodem 260 mm+ Door Sleufopzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonranduit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 685 mm[ ] Afdichting met SF-Connect plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Eindschijf**+ verzinkt[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor nr. 0/0-4 / 5/0-8 / 9-10 / 20/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Hefgereedschap voor inspectieopening**[ ] \_\_\_\_\_ stuk hefgereedschapplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Afkorten van gootnelement en spleetopzetstuk** en verzinken van spleetopzetstuk. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 150 AS – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |