|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 130 zonder zichtbare rand - Gotenelement**  + Eenzijdig geperforeerd  + Lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 130 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130, goot bouwhoogte 1 – 3 classificatie toegankelijk  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 - Eindschijf**  + Breedte 130 mm  + Voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 – Afdekking**  + Breedte 122 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt   staal, Lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk Lochrost - gatenrooster – vierkante gaten   thermisch verzinkt staal, Lengte 500 / 1000 mm,   classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk langstaafserooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 130 met zichtbare rand - gootelement**  + Tweezijdig geperforeerd  + Zonder schroefverbinding  + Lengte 500 / 1000 mm  + Breedte 130 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130, bouwhoogte 1 – 2  classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 - Eindschijf**  + Breedte 100 mm  + voor bouwhoogte 50 / 75 / mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130 voor bouwhoogte 1 - 2  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 – Afdekking**  + Breedte 130 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal , sleufwijdte   80/12 mm , lengte 500 / 1000 mm, classificatie   beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10 mm,   thermisch verzinkt staal , lengte 500 / 1000 mm,   classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |